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ROZPOCET

stavba: Nové Sady - kanalizagna siet’
Objekt: Vytlenenie samostatnej Easti
Cast"
Objednavatel: Obec Nové Sady

SO01 stoka A2 - km 0,087 - 0,419, tj. 332m

JKSO:
ECO:

Spracoval: Kmeto

Zhotovitel: STAVEKO - Nitra Datum: 7.4.2011
p.Cl 5 : Mnozstvo Cena
) Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
HSV HSV 87 360,91
1 Zemné prace 50 110,53
Qdstranenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z beténu prostého, hr.
1 |113107232  vrstvy 150 do 300 mm 0,500t M2 218,400 2,55 556,92
Odstran. zivic. podkl.alebo krytu fréz.nad 500m2 alebo pri vykonavani
2 113151211 |pruhu Sirky nad 750mm hr.20 mm M2 218,400 1,16 253,34
Cerpanie vody do vysky 10 m, s priemernym pritokom litrov za mindtu  |HO
3 115101201 jdo 5001 D 20,000 0,95 19,00
Pohotovost zaloznej Eerpacej stpravy do vysky 10 m, s primernym
4 115101301 {pritokom do 500 I/min. D 2,000 0,83 1,66
132301204 |Hrbenie ryh Sirky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 10000 m3 M3| 1115520 1,56 1 740,21
132301209 |Priplatok za lepivost horniny 4 M3 334,656 0,70 234,26
Zriadenie pazenia a rozopretia stien ryh pre podzemné vedenie priloZné
7 151101101 }hibkydo2m M2] 1 859,200 1,35 2 500,92
Odstranenie paZenia a rozopretia stien ryh pre podzemné vedenie
8 [151101111  |prilozné hibky do 2 m M2 1 859,200 0,23 427,62
Zvislé premiestnenie vykopku bez nalozenia z horniny 1 aZ 4, pri hibke
g [161101102  |vykopu nad 2.6 mdo4m M3 1 115,520 1,56/ 1740,21
\Jodorovné premiestnenie vykopku za sucha, z horiny 1 aZz 4, na
10 {162701103  vzdialenost nad 7000 do 8000 m M3] 1115520 3,03 3380,03
11 [171201201  |Ulozenie sypaniny na skladky M3 1 115,520 0,37 412,74
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zérezov alebo okolo
12 |[174101101  jobjektov v tychto vykopavkach M3 816,720 1,17 955,56
13 | 5833725100 Strkopiesok 0-63 b - zasyp t 1 470,096 12,10 17 788,16
Obsyp potrubia sypaninou 2 vhodnych homnin 1 aZ 4 bez prehodenia
141175101101 |sypaniny M3 215,584 4,23 911,92
151175101109  |Priplatok k cene 2a prehodenie sypaniny M3 215,584 2,51 541,12
16 |583372590 |STRKOPIESKY 0-8 - obsyp m3 215,584 15,46 3332,93
17 |PC Poplatok za skladku m3| 1115520 13,72 15 304,93
4 Vodorovné konstrukcie 900,65
L8zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z
18 |451573111  |piesku a Sirkopiesku do 63 mm M3 59,760 13,20 788,83
19 452311111 [Podkladné Kkonétr.v otv.vykope dosky z prostého betonu tr.B 7,5 (zn.0) |M3 2,250 40,07 90,16
Debnenie v otvorenom vykope dosiek alebo sedlovych 1620k pod
20 (452351101 |potrubim, stokami a drobnymi objektmi M2 6,000 3,61 21@
5 Komunikécie 2 381,10
Upravenie podkiadu po prekopach pre inZ. siete so zhutnenim -
211566901111  [kamenivom tazenym alebo Strkopieskom M3 43,680 9,29 405,79
Upravenie podkladu po prekopoch pre inZinierske siete so zhutnenim
22 1566905111 podkladovym betonom M3 32,760 37,23 1219,65
Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inZinier. siete asfaltovym
23572952112 |beténom po zhutnenti hr. 50-70 mm M2 218,400 3,46 755,66
8 Rurové vedenie 24 771,69
Monta potrubia z kanaliz. rr z tvrdého PVC tesn. gumovym kriZkom v
24 1871373121 |sklone do 20 % DN 300 M 72,000 0,37 26,64
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5 . Mnozstvo Cena
Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
25 |286110420 |Rurka kanalizacné hrdiové z PVC 315x7,7x5000 s 14,616 156,43 2 286,38
26 (2861 Sachtova prechodka DN 300 H 7,000 20,59 144,13
27 |871383122  |Montaz potrubia kanaliza&ného z korugovanych rir - PVC-U DN 400 mm|m 260,000 2,50 650,00
28 | 2861105400 |PVC-U rura kanalizacna korugovand hrdlovand k DN 400 x 5000 ks 52,780 224,07 11 826,41
Montaz tvaroviek na potrubie z rur z tvrdého PVC tesn. gumovym KU
29 (877373123 |krazkom jednoosych DN 300 S 7,000 0,83 5,81
Montaz tvaroviek na potrubf 2 PVC tesnenych gumovym krizkom v otv.
30877393123 |vykope jednoosych DN 400 ks 13,000 2,80 36,40
31 |2864201500 |PVC-U prechodka Sachtové kanalizatné 400 ks 13,000 32,00 416,00
Ostatné prace na rirovom vedeni, tiakové skudky vodovodného potrubia
32 892381111 |DN 250 alebo 300 alebo 350 M 332,000 0,40 132,80
Priplatok k cene $achiet na stokach kruhovych a vajcovitych za kazdych |[KU
33 |894138001 |daldich 0,60 m vysky S 20,000 18,34 366,80
Sachty kanal. kruhové s obloZenim dna betonom tr. B30 (zn. IV) na KU
34 {894211121  |potrubie DN 250-300 S 3,000 139,14 417,42
Sachta kanalizaéna s oblozenim dna beténom fr. C 25/30 na potrubie
35894211131 [DN 350-400 ks 7,000 265,00 1 855,00
KU
36 |894401211  |Osadenie beténovych dielcov pre Sachty rovnych skruzi TBS 29/100/9 S 48,000 7,39 354,72
Osadenie betonovych dielcov pre $achty skruzi prechodovych TBS KU
37 |894402211 160/100/70/9 S 10,000 7,40 74,00
ku
38 |592243500 {Prefabrikat beténovy-vstupné achta TS 7-100 Ms 29x100x9 s 48,000 22,46 1 078,08
39 | 592246500 |Prefabrikét beténovy-kénus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9 s 10,000 42,24 422,40
40 15922470250 Sachtové kanalizaéné dno DN 1000 H 800 s otvorom DN 300 - 400 ks 10,000 315,00 3 150,00
Osadenie poklopov fiatinovych a ocelovych vratane ramov hmotn. nad (KU
41899103111 |100 do 150 kg S 10,000 7,88 78,80
KU
42 1552421400 |Komlet kandlovy DN 600 & S 10,000 144,99 1.449,90
9 Ostatné konétrukcie a prace-biranie 4 661,49
43919735111 |Rezanie existujiceho #iviéného krytu alebo podkiadu hibky do 50 mm M 364,000 1,89 687,96
Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym urovnanim na
44 |979082213  |vzdialenost do 1 km T 120,338 0,63 75,81
451979082219  (Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zagaty 1 km nad 1 km T 601,690 0,12 72,20
46 {PC1 Poplatok za skiddku t 120,338 6,86 825,52
89 Presun hmot HSV 7 535,45
Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rir z plast. hmét alebo
47 |098276101  |skiolamin. v otvorenom vykope T 2 196,924 3,43 7 535,45
Celkom 87 360,91
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Nové Sady - kanalizaini siet’ JKSO
Nazov objektu Vy&lenenie samostatne] Easti ECO
Nazov gasti S001 stoka A3 - 81m Miesto Obec Nové Sady
iIco 1€ DPH
Objednavatel Obec Nové Sady
Projektant
Zhotovitel STAVEKO - Nitra
Rozpodet &islo  Spracoval Dria
J;(lem 07.04.2011
Merné a titelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j Pocet Néklady / 1 m ]. Potet Naklady /1 m .
e Y " 0 00| T B X'

Rozpoé&tové naklady EUR

A |Zakladné rozp. naklady B

Doplnkové naklady

C  |Vedrajsie rozpottové naklady

T [
1 1HSV iDodévky 11 787,12 | 8 |Praca nadas 0,00 |13|Zariad. staveniska <1 0,00
2 %ntéi 4 947 23 | 9 [Bez pevnej pod. 0,00 |14{Uzemné vplyvy 0,00
3°PSV |Dodévky 0,00 | 10{Kultirna pamiatk 0,00 |15|Mimostav. doprava 0,00
4! iMonléi 0,00 |11 0,00 | 16{Prevadzk. vplyvy 0,00
5 "M" |Dodavky 0,00 17|Ostatné 0,00
8 Montaz 0,00 18|VRN z rozpo&tu 0,00
7 'ZRN {r. 1-6) 16 734,35 [12{DN (r. 8-11} 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21|Kompl. Einnost 0,00 |22!Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23\Suget 7, 12, 19-22 16 734,35
Datum apodpis DPt 20,00 %z 16 734,35 o 3 346,87
Objednavatel’
Cena s DPH (r. 23-24) 20 081,22
Pripocty a odpoéty
Datum a podpis _ _ S
Zhotovitel' Dodévky objednavatela T 0,00
STAVEBNO Kizava dolozka 0,00
BENKOVA 13, 94901 NITRA . e
P -07- 28|Zvyhodnenie + - 0,00

Datum a podpis Petiatka
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Cast

{ROZPOGET

Stavba: Nové Sady - kanalizaZna siet’
Objekt: Vytlenenie samostatnej Casti

S001 stoka A3 - 81m

Objednavatel: Obec Nové Sady

Zhotovitel: STAVEKO - Nitra

JKSO:
ECO:
Spracoval:

Kmeto

Datum: 7.4.2011

pP.¢| N : Mnozstvo Cena
) Kod polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
HSV HSV 16 734,35
1 Zemné prace 9 348,70
Gerpanie vody do vyiky 10 m, s priemernym pritokom litrov za minttu
1 [115101201 |do 5001 HOD 10,000 0,85 9,50
Pohotovost zaloznej Eerpacej stpravy do vydky 10 m, s primernym
2 |115101301 |pritokom do 500 I/min. D 1,000 0,83 0,83
132301204 |Hibenie ryh sirky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 10000 m3 M3 213,840 1,56 333,59
132301209 |Priplatok za lepivost horniny 4 M3 64,152 0,70 44,91
Zriadenie paZzenia a rozopretia stien ryh pre podzemné vedenie
5 1151101101 pritoZné hibky do 2 m M2 356,400 1,35 481,14
Odstrénenie pazenia a rozopretia stien ryh pre podzemné vedenie
6 [151101111 |prilozné hibky do 2 m M2 356,400 0,23 81,97
Zvislé premiestnenie vykopku bez nalozenia z horniny 1 aZ 4, pri hibke
7 1161101102 fjvykopunad25mdo4m M3 213,840 1,56 333,59
\Vodorovné premiestnenie vykopku za sucha, z horniny 1 az 4, na
162701103 |vzdialenost nad 7000 do 8000 m M3 213,840 3,03 647,94
171201201 |Ulozenie sypaniny na skladky M3 213,840 0,37 79,12
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 3achiet, ryh, zérezov alebo okolo
10 [174101101  |objektov v tychto vykopavkach M3 140,940 117 164,90
11 |5833725100 Strkopiesok 0-63 b - zasyp t 253,692 12,10 3 069,67
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia
121175101101 |sypaniny M3 52,597 423 222,49
13 (175101109  |Priplatok k cene za prehodenie sypaniny M3 52,597 2,51 132,02
14 583372580 |STRKOPIESKY 0-8 - obsyp m3 52,597 15,46 813,15
15 |PC Poplatok za sklddku m3 213,840 13,72 293388
4 Vodorovné konstrukcie 237,18
Lazko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z
16 |451573111  |piesku a Strkopiesku do 63 mm M3 14,580 13,20 192,46
17 1452311111 |Podkladné konstr.v otv.vykope dosky z prostého beténu tr.B 7,5 (zn.0)|M3 0,900 40,07 36,06
Debnenie v otvorenom vykope dosiek alebo sedlovych 1620k pod
18 [452351101  |potrubim, stokami a drobnymi objektmi M2 2,400 3,61 8,66
8 Rarové vedenie 5 804,37
Monta? potrubia z kanaliz. rir z tvrdého PVC tesn. gumovym kriZkom
19 {871373121 v sklone do 20 % DN 300 M 81,000 0,37 29,97
20 (286110420 |Rurka kanalizacné hrdiové z PVC 315x7,7x5000 kus 16,443 156,43 2572,18
21 |2861 Sachtova prechodka DN 300 kus 8,000 20,59 164,72
Montéz tvaroviek na potrubie z rdr z tvrdého PVC tesn. gumovym
221877373123 krizkom jednoosych DN 300 KUS 8,000 0,83 6,64
Ostatné prace na rirovom vedent, tlakové skudky vodovodného
23892381111 |potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350 M 81,000 0,40 32,40
Priplatok k cene $achiet na stokéach kruhovych a vajcovitych za
24 |894138001 [kazdych dalsich 0,60 m vysky KUS 4,000 18,34 73,36
. Sachty kanal. kruhové s obloZzenim dna beténom tr. B30 (zn. IV) na
25 |894211121  |potrubie DN 250-300 KUS 4,000 139,14 556,56
26 {894401211  |Osadenie beténovych dielcov pre $achty rovnych skruzi TBS 29/100/9 [KUS 10,000 7.39 73,90
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Kol I 5 . Mnozstvo Cena
Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 [ 7
Osadenie beténovych dielcov pre $achty skruZi prechodovych TBS
271894402211 [60/100/70/9 KUS 4,000 7,40 29,60
28 1592243500 | Prefabrikat beténovy-vstupna Sachta T8S 7-100 Ms 29x100x9 kus 10,000 22,46 224,60
29 |592246500 | Prefabrikat beténovy-kénus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9 kus 4,000 42,24 168,96
30 | 5922470250 |Sachtové kanalizatné dno DN 1000 H 800 s otvorom DN 300 - 400 |ks 4,000 315,00 1 260,00
Osadenie pokiopov liatinovych a ocefovych vratane ramov hmotn. nad
31899103111 100 do 150 kg KUS 4,000 7,88 31,52
32 552421400 |Komlet kandlovy DN 600 & KUS 4,000 144,99 579,96
99 Presun hmot HSV 1 344,10
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rar z plast. hmét alebo
33 998276101  |sklolamin. v otvorenom vykope T 391,865 3,43 134410
Celkom 16 734,35
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby

Nazov objekiu

Nové Sady - kanalizatné slet’

Vygienenie samostatne] Casti

Datum a podpis

Nazov Easti 5001 stoka A4 - 86m lObec Nové Sady
Objednavatel Obec Nové Sady
Projektant
Zhotovitel STAVEKQ - Nitra
Rozpoéet &islo  Spracoval
T
Merné a Gtelové jednotky
Potet ‘ Naklady / 1 m| Podet Naklady / 1 mj. Potet Naklady / 1 m,j.
I 0,00 0 T 6,06
Rozpoé&tové naklady EUR
A \Zékladné rozp. naklady B |Doplinkové nakiady C |Vedrajsie rozpoétové nakiady ]
71THSV \Dodévky \1 11 168,83 | 8 |Prica nadtas 13{Zariad. staveniska 0,00
2 } @;; N 6 781,17 | 9 |Bez pevnej podl. 14|Uzemné vplyvy ”0,09
73ALI;SV ‘\Dodévky B 0,00 | 10|Kultirna pamiatk 15|Mimostav. doprava 0,00
4“ ;&luntékii 0,00 |11 I 16{Prevadzk. vplyvy 0,007
5 \M l;);davk; T 0,00 17|Ostatné - 000
6i ?Monléi 0,00 18{VRN z rozpottu 07,607
7 Vi‘ZRN (r.. 18) ' 17 950,00 | 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
ZB%HZS o 0,00 |21 Kompt. innost 22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové nakiady
23|sucet 7, 12, 19-22 17 950,00
Ditum a podpis Pegiatke’ 3 |24l0Pt 20,00 % z 17 950,00 3 590,00
Objednavatel :.' Q;%’
M) 25/Cena s DPH (r. 23-24) 21 540,00
i
AN, E  |Pripogty a odpoéty
Datum a podpis Pecigtka
[Zhotoviter /T STAVERD — aloosony opnivacs 0,00
STUVEBNO MONTAINAFIRMA |——7 ol
HENROVA 18, 94901 NITRA 27|Kizava dolozka 0,00
/ __ |Petiatka - 28{Zvyhodnenie + - 67,0077
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0zPOCET

stavba: Nové Sady - kanatiza&na siet’

Objekt: Vyélenenie samostatnej tasti JKSO:
Cast: S001 stoka A4 - B6m ECO:
Objednavatel: Obec Nové Sady Spracoval: Kmeto
Zhotovitel: STAVEKO - Nitra Datum: 7.4.2011
P.C| 5 ' Mnozstvo Cena
Kod polozky Popis MJ cetkom jednotkové Cena cetkom
1 2 3 4 5 6 7
HSV HSV 17 950,00
1 Zemné prace 9 843,28
Odstranenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z beténu prostého,
1 1113107232  |hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t M2 103,200 2,55 263,16
Odstran. Zivié. podkl.alebo krytu fréz.nad 500m?2 alebo pri
2 1113151211 lvykondvani pruhu Sirky nad 750mm hr.20 mm M2 103,200 1,16 119,71
Cerpanie vody do vysky 10 m, s priemernym pritokom litrov za
3 |115101201  |mindtu do 500 | HOD 20,000 0,95 19,00
Pohotovost zaloznej terpacej stpravy do vysky 10 m, s primemym
4 1115101301  |pritokom do 500 /min. 3] 2,000 0,83 1,66
5 1132301204 |Hfbenie 1vh &irky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 10000 m3 M3 216,720 1,56 338,08
5 1132301209 |Priplatok za lepivost horniny 4 M3 65,016 0,70 45,51
Zriadenie paZenia a rozopretia stien ryh pre podzemné vedenie
7 [151101101  |prilozné hibky do 2 m M2 361,200 1,35 487,62
Odstranenie paZenia a rozopretia stien ryh pre podzemné vedenie
g |151101111 prilozné hibky do 2 m M2 361,200 0,23 83,08
Zvislé premiestnenie vykopku bez nalozenia z horniny 1 aZ 4, pri
o [161101102 |hibke vykopu nad 25 mdo 4 m M3 216,720 1,56 338,08
Vodorovné premiestnenie vykopku za sucha, z horniny 1 az 4, na
10 |162701103  |vzdiatenost nad 7000 do 8000 m M3 216,720 3,03 656,66
11 [171201201  |UloZenie sypaniny na skladky M3 216,720 0,37 80,19
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov alebo
12 [174101101  |okolo objektov v tychto vykopévkach M3 139,320 1,17 163,00
13 | 5833725100 | Strkopiesok 0-63 b - zésyp t 250,776 12,10 3034,39
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnyeh hornin 1 a2 4 bez prehodenia
14 (175101101 |sypaniny M3 55,844 4,23 236,22
15 [175101109 |Priplatok k cene za prehodenie sypaniny M3 55,844 2,51 140,17
16 | 583372590 STRKOPIESKY 0-8 - obsyp m3 55,844 15,46 863,35
17 |PC Poplatok za skiddku m3 216,720 13,72 297340
4 Vodorovné konstrukcie 226,70
LbéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z
181451573111 |pieskua Strkopiesku do 63 mm M3 15,480 13,20 204,34
Podkladné konatr.v otv.vykope dosky z prostého beténu tr.B 7,5
19 1452311111 {zn.0} M3 0,450 40,07 18,03
Debnenie v otvorenom vykope dosiek alebo sedlovych 1620k pod
20 |452351101  |potrubim, stokami a drobnymi objektmi M2 1,200 3,61 4,33
5 Komunikacie 1125,14
Upravenie podkladu po prekopoch pre inZ. siete so zhutnenim
21566901111  |kamenivom tazenym alebo Strkopieskom M3 | 20,640 9,29 181,75
Upravenie podkladu po prekopoch pre inZinierske siete 50 zhutnenim
22 [566905111 podkladavym betonom M3 15,480 37,23 576,32
Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inZinier. siete asfaltovym
23 {572952112 |beténom po zhutneni hr, 50-70 mm M2 103,200 3,46 357,07
8 Rurové vedenie 4 352,23

Monta potrubia z kanaliz. rir z tvrdého PVC tesn. gumovym
24 1871373121 |kruZkom v sklone do 20 % DN 300 M 86,000! 0,37 31,82
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Eéd polozky

Mnozstvo

Cena

Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7

251286110420 |Rurka kanalizaéna hrdlovéa z PVC 315x7,7x5000 kus 17,458 156,43 2 730,95

26 |2861 Sachtova prechodka DN 300 kus 4,000 20,59 82,36
Montaz tvaroviek na potrubie z rar z tvrdého PVC tesn. gumovym

27 |877373123  |krdZkom jednoosych DN 300 Kus 4,000 0,83 3,32
Ostatné prace na rurovom veden, tlakové skigky vodovodného

281892381111 |potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350 M 86,000 0,40 34,40
Priplatok k cene 8achiet na stokach kruhovych a vajcovitych za

29 |894138001 |kazdych dalsich 0,60 m vysky KUS 2,000 18,34 35,68
Sachty kanal. kruhové s oblozenim dna beténom tr. B30 (zn. IV) na

30894211121 |potrubie DN 250-300 KUS 2,000 139,14 278,28
Osadenie betonovych dielcov pre dachty rovnych skruzi TBS

31894401211 |28/100/9 KUS 4,000 7,39 29,56
Osadenie beténovych dielcov pre 8achty skruZf prechodovych TBS

32 (894402211 |60/100/70/9 KUS 2,000 7,40 14,80

33 592243500 |Prefabrikét betdnovy-vstupng Sachta TBS 7-100 Ms 29x100x9 kus 4,000 22,46 89,84

34 |592246500 |Prefabrikat beténovy-kénus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9 kus 2,000 42,24 84,48

35 [5922470250 |Sachtové kanalizaéné dno DN 1000 H 800 s ofvorom DN 300 - 400 |ks 2,000 315,00 630,00
Osadenie poklopov liatinovych a ocefovych vratane ramov hmotn.

36 (899103111  |nad 100 do 150 kg KUS 2,000 7,88 15,76

37 |652421400 |Komlet kanalovy DN 600 a KUS 2,000 144,99 289,98

9 Ostatné kon$trukcie a prace-biranie 785,10

Rezanie existujlceho Ziviéného krytu alebo podkladu hibky do 50

38 (919735111  [mm M 172,000 1,89 325,08
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim na

391979082213 |vzdialenost do 1 km T 56,863 0,63 35,82

40 [979082219  |Priplatok k cene za kazdy dalsi aj za&aty 1 km nad 1 km T 284,315 0,12 34,12

41 |PC1 Poplatok za skiddku i 56,863 6,86 390,08

89 Presun hmét HSV 1 617,55

Presun hmét pre rdrové vedenie hfbené z rur z plast. hmét alebo

421998276101 |sklofamin. v otvorenom vykope T 471,588 3,43 1617,55
Celkom 17 950,00
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DODATOK ¢.2
k Zmluve o dielo ¢.28/6/02/Kan. zo dna 28.6. 2002

&L Zmluvné strany

1. Objednavatel . Obec Nové Sady
Obecny Urad, 951 24 Nové Sady

Zastupeny : Silvia Halvonikova - starostka obce
Bank. spoj. . DEXIA banka Slovensko a.s.
Cislo ugtu : 0989393001/5600
1CO 1 308 340
DIC 12021102864

2. Zhotovitel . Ing. Marian Sahul STAVEKO,

Benkova 13, 949 01 Nitra

Zastipeny . Ing. Marian Sahul - riaditef firmy
Bank. spoj. : DEXIA banka Slovensko a.s.
Cislo étu : 0804153002/5600
ICo : 14410923
IC DPH 1 8K1020396982

€11, Predmet Dodatku &. 2, k ZoD &. 28/6/02/Kan. pre stavbu , Kanalizacia obce Nové Sady*
1. Predmetom tohto dodatku je vy&lenenie samostatnej Easti diela, z dévodu vystavby novych komunikacii a
chodnikov v nasledovnom &leneni: - SO01 zbera& ,A‘ — km 0,142 — 0,458, tj. 316m

- S001 stoka ,A2“-km 0,087 — 0,419, tj. 332m
- S001 stoka ,A3* -81m
- 8001 stoka ,A4* -86m

CLII. Terminy zhotovenia diela ( Lehota vystavby)
1. Zatatie prac: do 14 dni od odovzdania staveniska
Lehota vystavby na tejto Casti diela: 4 mesiace

€1IV. Cena diela, fakturovanie a platenie
1. Cena za vy&ienenu &ast diela:

Cena za zhotovenie vyclenenej ¢asti diela na zaklade tohto dodatku je 196 355,45EUR bez DPH
Priloha rozpocet vyélenenej &asti zo 7.4.2011.

V ostatnom ostavaju nezmenené ostatné ustanovenia zakladnej Zmluvy o dielo &.28/6/02/Kan. z 28.6.2002.

Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vaZne, uréite a zrozumitelne a na znak sthiasu
predmetny dodatok podpisali.

Tento dodatok bol vyhotoveny v 6-tich exemplaroch, po tri kusy pre kazda zmluvnd stranu.
Po jeho podpisany sa stava neoddelitelnou sucastou Zmluvu o dielo &. 28/6/02/Kan. z 28.6.2002.

V Novych Sadoch: 18.4.2011 V Novych Sadoch: 18.4.2011

STAVEKO
STAVEBN: MOETAZNAFI
BENKOVA|18] 9 M

zaObjednayatela
Silvia Halvonikova — starostka obce

za Zhotovitela 7
Ing. Marian Sahul - riaditefl firmy
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba:  Nové Sady - kanalizacna siet’ Datum: 7.4.2011

Objednavate Obec Nové Sady Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO - Nitra Spracoval: Kmeto

Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

41 Nové Sady - kanaliza¢na siet’ 196 355,45 39 271,09 235 626,54

2011 Vy&lenenie samostatnej &asti 196 355,45 39 271,09 235 626,54

1 S001 zberad A - km 0,142 - 0,458, tj. 316m 74 310,19 14 862,04 89 172,23

2 S001 stoka A2 - km 0,087 - 0,419, tj. 332m 87 360,91 17 472,18 104 833,09

3 S001 stoka A3 - 81m 16 734,35 3 346,87 20 081,22

4 SO01 stoka A4 - 86m 17 950,00 3 590,00 21 540,00
Celkom 196 35545 39 271,09 235 626,54

Stanal z1
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Nové Sady - kanaliza&né siet’ JKSO
Nézov objektu VyElenenie samostatne| Easti ECO
Nazov Casti S001 zberak A - km 0,142 - 0,458, t.. 316m Miesto Obec Nové Sady
1I€o 1€ DPH
Objednavatel Obec Nové Sady —I
Projektant
Zhotovitel STAVEKO - Nitra
Rozpotet Eislo  Spracoval Dria
1Kmefo 07.04.2011
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Nakiady /1 m, Potet Naklady / 1 mj. Pocet Néklady / 1 mj.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady EUR
A EZékladné rozp. naklady B |Doplinkové naklady C  |Vedrajsie rozpodtové naklady
i g o]
1 }HSV \Dodévky 50 933,56 | 8 {Praca nadtas 0,00 |13} Zariad. staveniska 0,00
- | - — S N R
2 LMontéi 23 376,63 | 9 |Bez pevnej podt. 0,00 |14|Uzemné vplyvy 0,00
3 |psv !Dodévky 0,00 |10 |Kultima pamiatk: 0,00 [15|Mimostav. doprava 0,00
g — - - A o]
4 ‘Monta’i 0,00 |11 0,00 | 16| Prevadzk. vplyvy 0,00
5"M" EDodévky 0,00 17{Ostatné 0,00
6 IMontaz 0,00 18{VRN z rozpo&tu 0,00
7 |ZRN {r. 1-6) 74 310,19 | 12|DN (r. 8-11) 19{VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 |21|Kompl. ginnost 0,00 |22{Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 74 310,19
Qalum a podpis ] DPH 20,00 %z 74 310,19 L 14 862,04
Objednavatel
Cena s DPH (r. 23-24) 89 172,23
Pripoéty a odpoity
Datum a podpis - - -
Zhotovitel ~— Dodavky objednavatela 0,00
STAVE i e
i% 27|Klzava dotoiki 0,00
STAVEBNO MONTAZNA FIRMA zava dolozka ) o 0.0
Ditum a podpis / — " |pBEMKOVA 13, 04001 NITRA 251 7ughodnenie + - | 0,00

07
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ROZPOCET

Fstavba: Nové Sady - kanaliza€na siet’

’,; Objekt: Vy&lenenie samostatne] Gasti

| East:

SO01 zberad A - km 0,142 - 0,458, t]. 316m

Objednavatet: Obec Nové Sady
Zhotovitel. STAVEKO - Nitra

JKSO:
ECO:

Spracoval: Kmeto

Datum: 7.4.201

1

K¢ 5 ; Mnozstvo Cena
) Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 [ 7
HSV HSV 74 310,19
1 Zemné prace 45 277,20
Odstranenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z beténu prostého, hr.
1 1113107232 lvrstvy 150 do 300 mm 0,500t M2 36,000 2,55 91,80
Odstran. Zivié. podkl.alebo krytu fréz.nad 500m2 alebo pri vykonavani
2 1113151211 |pruhu Sirky nad 750mm hr.20 mm M2 36,000 1,16 41,76
Cerpanie vody do vysky 10 m, s priemernym pritokom litrov za minttu |[HO
3 [115101201 |do 5001 D 20,000 0,95 19,00
Pohotovost zaloznej Gerpacej stpravy do vysky 10m, s primernym
4 [115101301  |pritokom do 500 /min. D 2,000 0,83 1,66
132301204 |HMenie ryh sirky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 10000 m3 M3 954,720 1,56 1 489,36
& [132301209 |Priplatok za lepivost horniny 4 M3 286,416 0,70 200,49
Pretiatenie rir v hornine 1 a2 4 v hibke od 6 m dfzky do 35 m
141701102 |vonkajsieho priemeru nad 200 do 500 m M 10,000 151,20 1 519,00
8 | 143331380 |Rur pozdl zvar 08 113731 d 530 hr10 m 10,000 156,43 1 564,30
Zriadenie pazenia a rozopretia stien ryh pre podzemné vedenie
g 1151101101 |prilozné hibky do 2 m M2 1 591,200 1.35 2148,12
Odstranenie paZenia a rozopretia stien ryh pre podzemné vedenie
10 (151101111 {prilozné hibky do 2 m M2} 1 591,200 0,23 365,98
2Zvislé premiestnenie vykopku bez nalozenia z hominy 1 az 4, pri hibke
111161101102 |vykopunad 2.5 m do4m M3 854,720 1,56 1489,36
Vodorovné premiestnenie vykopku za sucha, z hominy 1 aZ 4, na
12 162701103  |vzdialenost nad 7000 do 8000 m M3 954,720 3,03 2 892,80
13 (171201201  |Ulozenie sypaniny na skladky M3 954,720 0,37 353,25
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, achiet, ryh, zarezov alebo okolo
14 |174101101  |objektov v tychto vykopavkach M3 679,320 1,17 794,80
15 | 5833725100 |Strkopiesok 0-63 b - zésyp t 1222,776 12,10 14 795,59
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4 bez prehodenia
16 |175101101  |sypaniny M3 198,701 4,23 840,51
17 1175101109  {Priplatok k cene za prehodenie sypaniny M3 198,701 2,51 498,74
18 |583372590 |STRKOPIESKY 0-8 - obsyp m3 198,701 15,46 3071,92
19 |PC Poplatok za sklddku m3 954,720 13,72 13 098,76
4 Vodorovné konstrukcie 872,42
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope Z
20 |4561573111 {piesku a strkopiesku do 63 mm M3 55,080 13,20 727,06
21 [452311111  |Podkladné konstr.v otv.vykope dosky z prostého beténu tr.B 7,5 (zn.0) |M3 2,925 40,07 117,20
Debnenie v otvorenom vykope dosiek alebo sediovych 1620k pod
221452351101 |potrubim, stokami a drobnymi objektmi M2 7,800 3,61 28,16
5 Komunikacie 392,49
Upravenie podkladu po prekopoch pre inz. siete so zhutnenim
23 |566901111  |kamenivom tazenym alebo Strkapieskom M3 7,200 9,29 66,89
Upravenie podkladu po prekopoch pre inZinierske siete so zhutnenim
24 |566905111  |podkladovym beténom M3 5,400 37,23 201,04
Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inZinier. siete asfaltovym
251572952112  |beténom po zhutneni hr. 50-70 mm M2 36,000 3,46 124,56
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5 . Mnozstvo Cena
Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
8 Rurové vedenie 21 400,40
MontaZ potrubia z kanaliz. rir z tvrdého PVC tesn. gumovym krizkom
26 1871373121 |v sklone do 20 % DN 300 M 316,000 0,37 116,92
27 1286110420 |Rurka kanalizaéna hrdlové z PVC 315x7,7x5000 s 64,148 156,43 10 034,67
28 | 2861 Sachtova prechodka DN 300 s 26,000 20,59 535,34
Montaz tvaroviek na potrubie z rir z tvrdého PVC tesn. gumovym KU
2g 1877373123 (kriZkom jednoosych DN 300 s 26,000 0,83 21,58
Ostatné prace na rurovom vedenl, tlakové skusky vodovodného
30 (892381111 |potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350 M 316,000 0,40 126,40
Priplatok k cene Sachiet na stokach kruhovych a vajcovitych za Ky
31 |894138001 |kazdych dalsich 0,60 m vysky S 26,000 18,34 476,84
Sachty kanal. kruhové s obloZenim dna beténom tr. B30 (zn. IV) na KU
32 [894211121  |potrubie DN 250-300 S 13,000 139,14 1 808,82
KU
33894401211  |Osadenie betonovych dielcov pre Sachty rovnych skruzi TBS 28/100/9 S 52,000 7,39 384,28
Osadenie beténovych dielcov pre Sachty skruz! prechodovych TBS KU
34 1894402211 |60/100/70/9 S 13,000 7,40 96,20
ku
35 592243500 |Prefabrikat beténovy-vstupna Sachta TBS 7-100 Ms 29x100x9 s 52,000 22,46 1167,92
36 1592246500 | Prefabnikét beténovy-kénus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9 s 13,000 42,24 549,12
37 5922470250 Sachtové kanalizané dno DN 1000 H 800 s otvorom DN 300 - 400 ks 13,000 315,00 4 095,00
Osadenie pokiopov liatinovych a ocefovych vratane ramov hmotn. nad KU
38 (899103111 {100 do 150 kg S 13,000 7,88 102,44
KU
39 |552421400 |Komiet kanélovy DN 600 a S 13,000 144,99 1884,87
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 296,55
40 919735111 |Rezanie existujuceho zivi€ného krytu alebo podkladu hfbky do 50 mm M 72,000 1,89 136,08
Vodorovna doprava sutiny 50 zloZenim a hrubym urovnanim na
41 (979082213  |vzdialenost do 1 km T 19,836 0,63 12,50
42 [979082219  |Priplatok k cene za kaZdy dialsi aj zagaty 1 km nad 1 km T 99,180 0,12 11,90
43 |PC1 Poplatok za ski&dku t 19,836 6,86 136,07
99 Presun hmét HSV 6 071,13
Presun hmdt pre rarové vedenie hibené z rur z plast. hmét alebo
44 1998276101  |sklolamin. v otvorenom vykope T 1 770,008 3,43 6 071,13
Celkom 74 310,19
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Nové Sady - kanalizaéna slet’ JKSO I
/
Nazov abjekiu Vy&lenenie samostatnej Eastt ECO
Nazov tasti S001 stoka A2 - km 0,087 - 0,419, t). 332m Miesto Obec Nové Sady
ico 1C DPH

Objednavatel Obec Nové Sady
Projektant
Zhotovitel STAVEKO - Nitra

Rozpotet gislo  Spracoval Dia

nKmet'o 07.04.2011

Merné a téelové jednotky

Pocet l Naklady / 1 m | Pocet Nékiady /1 m . Pocet Naklady / 1 m j.
o 0 0,00 0 0,00 o 000
Rozpottové naklady EUR

A |Zakladné rozp. naklady B [Doplinkové naklady C  |Vedrajsie rozpo&tové naklady
T‘:ISV Dodévky‘ 58 024,84 | 8 |Praca nadcas 0,00 [13|Zariad. staveniska ~Vm(j,‘(-)wf)i
72‘ ‘Munléi 29 336,07 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14]Uzemné vplyvy B 0“.0—0
Aaﬂ}‘i;sv Dodavky 0,00 | 10|Kultirna pamiatk; 0,00 |15/Mimostav. doprava T T 7 0,00
74 Montaz | 0,00 |11 000 |16 |prevadzk. vpiyey T 0,00
5w Dodévayﬁ ) 0,00 17|Ostatné o T ‘0,00
6 ; ;\A;méi 0,00 18{VRN z rozpoétu i 77776,01)»
7T’ZRN (:16) 87 360,91 |12|DN (r. 8-11) 19|VRN {r. 13-18) h T 0,00
zgiHis T 0,00 | 21|{Kompl. ginnost 0,00 |22|Ostatné naklady T 0,00
Projektant D |Celkové naklady

23|Sucet 7, 12, 19-22 87 360,91
Datum a podpis 24|DPt 20,00 % z 87 360,91 17 472,18
Objednavatel

25{Cena s DPH {r. 23-24) 104 833,09

E Pripoéty a odpoéty

Datum a podpis

Zhotovitel 4 P T 28|Dodavky objednévatera 0,00
STAVEKO B
4 doloZ
STAVEBNO MONTAZNA FIRMA |28 40008 B T
Daturn a podpis R RENKQVA 13,’\?49 01 NITRA 28{Zvyhodnenie + - 0,00
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