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12:6. | Dallie technické a obchodné podmienky pripojenia odberného plynového zariadenia k distribudne] sieti :

adate! je povinny predioZit prevadzkovatefovi distribucnej siete na postidenie projektovls dokumentaciu umiestnenia meradia zemného plynu v zmysle
stanovenych technickych podmienok pripojenia.
Meranie zemného plynu;
Na z4klade predpokladaného odberu stanovujeme na meranie odberu zemného plynu uréené meradio : BK4T G4. Pred a za meradiom zemného plynu
pozadujeme umiestnit gulovy uzaver. Osadit urtené meradio zemného plynu md2e iba opravneny pracovnik SPP - distriblcia, a.s...
Osadit uriené meradlo zemného plynu mdZe iba opravneny pracovnik SPP - distriblicia, a.8..

12,6, | Dalsie tochnické a obckodné podmienky pripojenia odbernébo plynového zarisdenia k distribudinej siesi -

2 evadzkovatela dis Hadatefs ojenis
SPP-distribicia, a.s. ako PDS zabezpeluje: montaZ uréeneho meradia zemného plynu (uriené meradlo bude osadené v skrinke, ktor zabezpetuje
Ziadatel o pripojenie ).
i [ o pripojenie zabe: je na viastné naklady:

Vypracovanie projektovej dokumentacie PP,
Stavebné povolenie alebo ohlasenie drobnej stavby PP,
Povolenie na zvlastne uzivanie komunikacie,
Zemné a montatne prace sivisiace s vystavbou PP,
Dodévky a montaZ MaRZ - HUP, regultora tiaku plynu, skrinky a ostatnych montaZnych komponentov,
Spétné povrchové Upravy po realizacii PP,
Skutkové porealizaéné zameranie PP od bodu pripojenia k existujiice] distribuénej sieti po HUP.
. Vypracovanie projektove] dokumentacie a realizaciu odbemého plynového zariadenia (OPZ).
Za technické riesenie PP a OPZ Hiadatefa Zodpoveda projektant a odbomy pracovnik plynovych zariadeni.
Ziadate! je povinny reafizovat vystavbu plynovjch zariadeni v zmysle Zakona & 65612004 Z.z. o energetike a0 zmene niektorych zakonov, Zakona &,
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon), VyhiaSky MPSVaR SR & 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpeSnosti a ochrany 2dravia pri praci s technickymi zariadeniami tiakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a kiorou sa ustanovujt
technické zariadenia, ktoré sa povauju za vyhradené technické zariadenia, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 38 6442, STN EN 12 327, TPP 704 01, TPP
609 01, TPP 702 01, TPP 702 02, PTN 100 16 a ostatnych sivislacich predpisov.
3. Postup Fiadatefa pri vistavbe pripojovacieho plynovodu (PP)
Pred podanim Ziadosti o stavebné povalenie alebo chlasku drobnej stavby PP je Ziadatel povinny predioZit projektov dokumentaciu PP na odsuhlasenie
PDS; ato spolotnosti SPP- distribucia, a.s. Stredisko technickej dokumentacie a GIS — Levicka 9, 950 54 Nitra. Doporuujeme, aby Projekiova
dokumentacia PP bola spracovand tak, aby PP bol rieseny ako samostatny stavebny objekt (SO). _Qriginél resp. képiu Zmiuvy o pripojent vratane

jadrenia i

WNO ;AN

siadosti o pripoienie je_potrebné priloZit do dokladove] asti vypracovane] PD
Pred realizaciou PP je Ziadatef povinny poZiadat PDS o vytySenie existujicej distributnej siete, ku ktorej sa bude PP pripajat. O vytyCenie je momé
%:diiadal’ na adrese marian.petrovic@spp-distribucia.sk.

iadatel je povinny zabezpedit realizaciu PP iba prostrednictvom opraynenej osoby, ktord je odbome spdsobila na vykonavanie Einnosti v plynarenstve
v zmysle Vyhtasky MPSVaR SR &. 508/2009 Z.z, Korou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpegnosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi
zariadeniami tiakovymi, zdvihacimi, eleklrickymi & plynovymi a kiorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZujy za vyhradené technicke
zariadenia,

Prepojovacie prace medzi PP a distribuénou sietou mbie vykonat opravnena osoba | zéikl Vi hnologick
schvéleného spoloénostou SPP - distribicia, a.s.

Spolognost SPP - distribiicia, a.s. doporutuje oprévnens osoby uvedené na www.spp-distribucia.sk.
Kontrolu realizicie PP s odsthlasenou projektovou dokumentéciou PP a prislu§nymi platnyml pradpismi uvedenymi v bode 2 tohito vyjadrenia
vykoné povereny pracovnik PDS (spoloénosti SPP — distribilcia, a.s.) pred zasypanim PP,

PoZladavku na vykonanie kont palizdcie PP je Yiadate ivnend osoba Y 23 esu mcj@spp-distribucia.sk (resp.
v ojedinelych pripadoch nahiasit na tel. &. 0850 111727) pnin. 3 pracovné dni pred zasypanim PP.

Sicastou mailovej spravy tel. kontaktu sU nasledoné udaje:
Evidenéné gislo zmluvy o pripojeni k distributnej sieti,
Meno Ziadatela o pripojenie,

Adresa budiiceho odbemého miesta,

Tel. Eislo kontaktnej osoby a

Meno opravnenej osoby, ktora realizuje PP.

VVVVYV

Odsuhlasenie projektovej dokumentacie PP a vyhovujici visledok kontroly zemnych a montaZnych prac PP, osadenia DRZ, prepojovacich pric
medzi PP (pripojkou) a distribuénou sietou sit podmienkou montéde uréeného meradla zemného plynu.

UPQZORNENIE:

V pripade realizicie prepojovacich préc vykonanych neoprivnenou osobou bez schvéleného typového technologického postupu PDS nebudi
spinené podmienky pripojenia a PDS nenaindtaluje meradlo zemného plynu.

Po vykonani kontroly podPa predchadzajiiceho odseku jo Fadatel (oprévnena osoba) povinny vykop zasypat' a vykonat potrebné povrchové
Upravy.
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_7eaIizovan! ¥SeTKycn prac na P je ziagatel (0pravnena 0sona) povinny 0aovzaat MU Na aoresu: STedisko 1echnicke] cokumentacke a Gis - Levicka
4 950 54 Nitra, tieto doklady (vo fotokopil) tykajuce sa PP (pripojky):
Projektova dokumentécia pripojky, vratane RTP* a merania

V3etky vyjadrenia k projektovej dokumentagii

1
2
3 Stavebné povolenie alebo ohlasenie drobne] stavby

4 Kolaudatné rozhodnutie (iba v pripade vydania Stavebného povolenia)

5. Zivnostenské opravnenie zhotovitela, resp. Vipis z obchodného registra

6 Opravnenie od opravnenej pravnickej organizacie - OPO na montéZne prace

7 Zapis o vykonanej lakovej skiske na pripojke a RTP** + atest tiakomer

8 Sprava o odbomej prehliadke a skuske piynovodnej pripojky vratane RTP** (STN 38 6413, resp. STN 38 6415)
9. Zapis o napusteni plynu a odvzduSnent

10.  Dennik montanych prac

11, Z&znamom o ukiadani potrubia a zvarania

12.  Zaznamom o Gisteni potrubia

13, Dennik stavebnych prac

14, Dennik izolatéra

15, Zapis o elekiroiskrovej skirske {len pri ocefovich pripojkach)

16.  Protokol o preskidani signalizadného vodiéa odbomym pracovnikom elekiro (pri pripojkéch s PE)

17, Zoznam zvarov (protokoly z vykonanych kontrol zvarov stanovenie obsahu a rozsahu kontrol podfa podkladov z projektove]
dokumentacie)(poZadovany rozsah v stlade s STN EN 12732 tabd, zvérania pod tiakom plynu)

18.  Atesty od pouZitého materi4lu (potrubie, tvarovky, prechodky, uzavery, odvoditovade, obliky, pridavny zvérac materiél, izolaény material,
piesok, signalizadny vodit, certifikat a atest od RTP**, izolagny spoj a iné)

19. Porealizatné geodetické zameranie skutogného zhotovenia stavby v digitainej forme (vratane prepojenia na existujicu distribuént siet)

20.  Vrchny fist typového technologického postupu

21, Doklady od napojenia pripojky na distribuéni siet {po ukongeni montaZnych prac), napr.; odmydienie garanénych zvarov, doklady od
zaizolovani prepoja a pod.

22.  Zapis o odovzdani a prevzati stavby plynovodov medzi zhotovitefom a investorom a medzi investorom a prevédzkovatefom

23.  CD/DVD nosi s ulozenymi skenmi vietiych pozadovanych dokumentov (bod 4-24 tohto zoznamu)

Poznamka:
Zoznam odovzdanych dokumentov bude spresneny vo vyjadren! k projekiovej dokumentacil.
Doklady pod &.1-23 Zadatefovi odovzda opravnend osoba, prostrednictvom ktorej Ziadatel PP zrealizoval.
4. Monti¥ meradla zemného plynu
Po vybudovani OPZ a jeho dopojeni do DRZ predioZi Zadate! PDS na adresu: Stredisko technickej dokumentacie a GIS — Levicka 9, 950 54 Nitra, za
Ugelom montaZe uréeného meradla tieto doklady od OPZ:
1. Ziadost o realizaciu pripojenia k distribuénej sieti a montaZ meradia.
2. Kopiu spravy o odbomej prehliadke a o skuske odbemého plynového zariadenia, t. j. reviznu sprévu & potvrdenie o tlakovej skuSke, nie stardie
ako 5 mesiacov
Ziadate! je povinny min. 30 dni pred predpokladanym zadiatkom odberu {diiom monta¥e urieného meradia) uzavriet s dodavatefom zemného piynu
Zmluvu o dodévke zemného plynu.
Viastnikom pripojovacieho plynovodu (PP) a DRZ je Ziadatef o pripojenie. SPP — distribicia, a.s. distribuuje zemny plyn do OPZ na z4klade podmienok
dohodnutych v Zmluve o pripojeni k distributnej sieti.
Ziadate! (odberate! plynu) je povinny udrziavat pripojené OPZ v zodpovedajiicom technickom stave podas celej doby pripojenia.

Zriadovat nové odbemé plynové zariadenie, rozSirovat alebo rekondtruovat existujice odbemé plynové zariadenie, kiorého prevadzkou sa zmenia
technické a obchodné podmienky odberu plynu, mono iba po predchadzajiicom suhlase prevadzkovatefa siete, na ktoru je pripojeny.

Zasahovat do odbemého plynového zariadenia, kiorym sa distribuuje nemerany plyn od hlavného uzaveru plynu k uréenému meradly, bez sthlasu
prevadzkovatefa distribuénej siete je zakazané.

2, | Provkdskovaet disviutaje it ricjeim odbecntho plyrého o§uhlask1 12/2012

3. Odévodnenie nesihilasn s pripojenim odberného plynového zariadenia :

Ditum vyjadrenia previdzkovatePs distribuingch sieti SPP - distribéicia, as. ¢ 30.9.2011

SpracovateT vyjadrenia k Ziadosti o pripojenie odbemého plynového zariadenia k distribunej sieti :

Titul, meno, priezvisko a funkcia : Megr.Cubica Korvinové , technik pre pripjanie do distribugnej siete

P S
“;ﬂ) @.E
dm‘m‘ ,

44

Podpis a pec&gg Y
b 1 7020000372

(608010738, b T T

Strana3z3




image9.png
Distribicia

1€0: 35910739, Zapis v Obchodnom registri:
Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, viodka &.: 3481/8

L

Priloha ¢.

Miesto dodévky (POD}

- 1 k Zmluve o pripojeni k distrubu&nej sieti, strana & 1
Ziadost o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribuénej sieti
/kategéria budiici odberatel plynu - MIMO DOMACNOST/

SPP-distribucia, a.s.
Miynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Evidencneé Cisio Zmluvy o pripajent k
distributnej sieti

-akladacej prip. zriadovacej listiny) :

1. [dentifikatné idaje Zadatela o pripojenie (udaje vyplnit podla vypisu = obchodneho regisira alebo Ziviostenského listu alebo inej

Oddiel Viozka dislo’ Zapis v regisui}
(s} 00308340 DIC 1€ platcu DPH
(Obchodné >
2" |Obec Nové SADy Pefiafny Cislo dttu
meno ustav
Sidlo : Ulica Cislo sipisné / orientatné Nazov obce, mesta PSC
177 Nové Sady 95124

zastupovat’ Ziadatela o pripojenie, tel. &islo

Titul, meno, priezvisko, funkcia osoby opravnenej

tel:

Den, mesiac, rok narodenia yypini iba 2iadatel-~
| zicka osoba, ak nema pridelené IC0)

OKEC*

Identifikacné iidaje budiiceho odberatela (lidaje vypinit podla vypisu = obchodného registra alebo Zivnostenského listu alebo inej

=akladacej prip. zriadovacej listiny):
Oddiel Viozka &islo' Zipis v registri]
ICO DIC I€ plateu DPH
(Obchodné . Pefiazny
s Obec Nové SADy onazny Cislo detu
meno” ustav
Sidlo : Ulica Cislo supisné / orientagné Nazov obce, mesta : PS¢
177 Nové Sady 95124
Titul, meno, priezvisko, funkcia osoby opravnenej el
zastupovat’ buduceho odberatela, tel. ¢islo )
Det. mesiac, 1ok narodenia (vypini iba buddci e
odberatel - fizickd osoba, ak nemd pridetens 100 OKEC
Identifikacné iidaje budiiceho odberného plynového zariadenia :
Zakrizkovat TYP Budovyj 12345678910 1112 |Obstavany priestor budovy (vykurovany),
3
m
Ulica (alebo pri vfstavbe ndzov miesmej eastiy | ¢ 510 SUpisnéforientatnéitislo parcely. Nazov obce, mesta PSe
pri vystavbe iba éislo parcely
p.¢. 329/2 Nové Sady 951 24
2. Pozadovany odber zemného plynu ® Predpokladany &asovy priebeh odberu zemného plynu
Udaje vypinit’ maximalne Merma jednotka rok 20 . .
(Udaje vyplnit m rok 20 .. [rok 20. . |rok 20 .. [rok20..] " <"
na tri desatinné miesta) a d'al'sie
Rotny odb:
N wvm | 2 1 7 1 7 1 7
I4
odber v lemom obdobi ” tis. m'f ok L A 2 z L
odber v zimnom obdobi s, ™ rok G 6 6 6 4
Maximalny denny odber N
22 ooty '/ dei
v zimnom obdobi m'"/ ded
3.3, |Maximalny hodinovy odber y
v letmom obdobi (podla stipca f, druha strana Ziadosti) m'/h
v zirnom obdobi (podia stpea . druhi strans ziadost) mh \r/S [ (1 1 (_‘ A f [ 3
2.4, [Minimalny hodinovy odber B
v lemam obdobi mh
v zimnom obdobi mh
2.5, |Vyutitie roného odberu plynu na icely o
echnologia a ahrev vody o
sskurovanic %
26. Janudr Sebrudr marec. april mdy Jjiin
Rozdelenie maximéineho roénéha odberu na mesaéné odbery
i’ / mesiac)
il august september’ oktober november | december

1 prip. &isto zapisu v inom ako obchodnom registri

2 oznatenie registra. v ktorom je ziadatel o pripojenie/buduct odberate!’ zapisany

3 alebo nazov ziadatela/budiceho odberatela plynu
4 OKEC - kod odvervove; Klasifikicie ekonomickych &innosti

5 TYP Budosy. 1) Obytna budova; 2) Administrativa budova, 3) Skolska budova; 4) Nemacnica; 5) Obchodng dom; 6) Hotel a restauricia, 7) Budova na sport:
8) Priemyseind prevadzka-kotolfia; 9) Priemyselna prevadzka: 10) Priemyselna prevadzka-sklad; 11) Polyfunkény objekt; 12) Kogenericia a PPC
¢ Pozadovany odber zemneho plynu je vyjadreny v m’ pri kvalitativnych parametroch plynu stanovenych Technickymi podmienkami SPP - distribucia, a.s. pri
zékladnych stavovich podmienkach. € pri teplote 15 ¢, aholitnom tlakw 101,325 kPa a relativne) slhkosti & 0% (suchy piyn)
7 Letnym obdobim sa rozumic Gasovy interval od 1.4 do 30.9. bensho roka (1. 2. a 3. Sturtiok beznsho roka)
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Priloha &. 1 k zmluve o pripojeni, strana &£.2
Ziadost' o Pripojenie odbemného plynového zariadenia budiiceho odberatefa
Pplynu mimo domécnosti k distribucnej sieti

| L il

Miesto doddvky (POD) Evidencné &isio
3. |Plynové spotrebite Siselné udaje vyphnit' na jedno desatinné miesto )
Maximilny Maximalny Pozadovany | Rocnyodber |  Pozadovany Termin
3
2| poa prikon za prikon maximalny ypotitany z vstupny uvedenia
g '“m"“x‘sv" jeden spotrebitov prikon pozadovaného |  predak plyms spotrebitov
o | (opvy | Nézov a typové oznalenie spotrebica, .
2 . ok KW spotrebit | (zvititkows) | spotrebitov | maximimeho z do previdaly
§ ov Vykon v podra prikons distribuénej
'§ (zvsitkow) | (stipesbxd) siinnosts spotrebitov siete
£ ich vyusitia
ks (m’/hod.fks ) (m/hod. ) (m’hod. ) { tis.m*frok ) (XPa) mesiac / sok
a) b B )] € f 3] LT} i)
1. - T
A v temwoy (O QJ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
X Spolu za vietky spotrebide : XXX XXX Xxx
4Nizov a typové canadenie spotrebiFov, u kioryeh je moZaost pouliti indho paliva & nkzov, typove cxnatenic rezervajch ( nAbradyen ) plysovych
spotrebitoy, poukitelwjch v pripade porachy spotrebitov uvedenjch pod bodom 3) : - uvedlent spotrebide sa s svojim
2 svojou spotrebou da bodu £.3
POZNAMKA:

Ziadatel svojim podpisom potvrdzuje :

2) pravdivost’ vy§§ie uvedenych idajov

b) sihlas k spracovaniu svojich osobnych iidajov v informaénych systémoch previdzkovatela distributnych sieti a nisiedne dodavatel’s plynu, 2 to v
rozsahu potrebnom na vikon innosti podi’a udeleného povolenis na podnikanie v energetike,

Titul, meno & priezvisko spracovatePa Ziadosti, tel. & :

OBECNOVESADY

Détum spracovania Yiadosti : 951 24 NQVE SADY 177 .
Titul, meno a priczvisko, funkei, el &, podpis, LU0 308 340 DIC: 2021702664 —
A P €.0.: 0989393001/5600

Dstum predloZenia findosti
na regiondine, lokdlae centrum SPP-distribucia, a.s. :

Strutné pokyny pre Ziadatera, buduceho odberatela piyy -

Ziadost sa vypifiuje pre jedno odberné miesto 8 predkladé sa v 3-och vyhotoveniach, nakofko tisto budii nedefitelnou sikastou zmiuvy o pripojent. Jednio vyhotovenie predmetnej zmiuvy bude
uhmumvmwm&dlmmsmw-dml,n.s. a dve vyhotovenia budi siidit pre potreby Jiadatera : na muﬂmmammamm{mma
dodévke plynu. Pokial niektoré dast tadiva nestadi, Pripojl Ziadatef osobiint prilohu.

Satastou Ziadost je jedno vyhotovenie nasledovnych dokumentov

*" Pinomocenstvo™ averené notarom, a 1o v pripade zastupovania Ziadatelabudiceho odberatela cudzim Subjektom ( osobou ),

« situadng vikees ( kapia 2 katastriine] mapy ) s vyznaGenim polohy budiceha odbemého missta na pozemlu, vrétana vyznatania hranic predmetného pozemku a versiného priostranstva
(doporutena mierka 1:2880; alebo 1:2000, alebo 1:1440, alebo 1:600), .

« overend képia listu viasinictva alebo overend kapia iného doklady, ktorym Hadatal preuka2e vztah k danej nehnutefnosti a sidasne original predehadzajiiceho sithiasu viastnika tejto
nehnutefmosti s jej pynofikéciou,

= prepodet rotnéhg.odberu zemného plynu a

- overend képia dokladu proukazujiceno oprévienie k podnikaniu.

Overenie pravost vSefkych vy&is uvedenych GpH Gokiadov USKULOX! pracovTTk SPP-TeTubuci, a5, e ZARAdE prodicenjeh orgnaior
V pripade zasiania Ziadost postou je potrebné predioit kopie dokladav v overenej podobe

Da poiitka POZNAMKA jo potrabné uviest:

-pocat odbemych miest v pripads aredlu, ak Zadate! vasuie v budicnost so zriadsnfm viacarjch odbemych miest (objekty / prevédzky), kde budi inftalavand obchodnd meradia plynu
- PoBat bytovych jecnotiek: (b} ) a nebytovjch priestorov, kde budd instalované obchodné meradia piynu v pripade phynofikécie bytového domu

~Pocatb. v bytovom dome a max. hod. odber pre Udely varenia v pripade piynof. Kotoine jestvujiiceho byloveho domu (napr. odpojenie od CZT)
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Evidencné &islo zmiuvy

ZMLUVA O PRIPOJENI
k distribuénej sieti

/kategéria — odberatef plynu MIMO DOMACNOST/

uzavreta v zmysle § 43 ods. 6 pism. g) zakona &. 656/2004 Z.z. o energetike a 0 zmene niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov

(dalej len "Zmluva®“)

1. Zmluvné strany

1.1. SPP - distribtcia, a.s.
Sidlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
ICO: 35910739
IC DPH: SK7020000372
Bankové spojenie: VUB, a. s. Bratislava, €.11.:1119353/0200
Zapis v Obchodnom registri: Okresny std Bratislava |, oddiel: Sa, viozka &.: 3481/B
Zastipeny: Bc. Roman Homa - senior pre pripojenie do DS

(dalej len "Prevadzkovatel alebo "PDS")

1.2, Obchodné meno (prip. ndzov): Obec Nové Sady

Sidlo: Nové Sady 177

ICO: 003038340

IC DPH:

Bankové spojenie: €. uctu:

Zapis v obchodnom prip. inom prisiu$nom registri:

Zastipeny":

Podfa plnomocenstva zo dita ! pripojeného k tejto Zmluve?

(dalej len ,,Ziadater)

2. Predmet zmluvy

21. Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Prevadzkovatela pripojit odberné plynové zariadenie Ziadatefa uvedené v Ziadosti
o pripojenie odbemého plynového zariadenia k distribuénej sieti (dalej len "odberné plynové zariadenie“ alebo
"OPZ“), ktord tvori prlohu ¢ 1 tejto Zmluvy aje neoddelitetnou stgastou tejto Zmluvy (dalej len "Ziadost
o pripojenie”) do distribu¢nej siete Prevadzkovatefa (dalej len ,pripojenie®) ak ddjde k spineniu podmienok uvedenych
v technickych podmienkach pripojenia k distribuénej sieti, vydanych PDS, ktoré sii ako priloha &islo 2, neoddeliteinou
scastou tejto Zmluvy (dalej len "Podmienky pripojenia®) asitasne k splneniu podmienok stanovenych v
Technickjch podmienkach® prevadzkovatela distributnej siete (dalej len "Technicke podmienky*), a zabezpecit
Ziadatefovi pripojenie pre budici odber plynu v odbemnom mieste, ktoré je uvedené v Ziadosti o pripojenie (dalej len
~zabezpeéenie pripojenia“) za podmienok a spésobom dalej uvedenym v tejto Zmluve a zavazok Ziadatela uhradit
Prevadzkovatefovi cenu za pripojenie vo vy3ke a spdsobom uvedenym v élénku 6. tejto Zmluvy.

22. Pripojenie odbemého plynového zariadenia k distribudnej sieti, jeho podmienky a pravne vztahy upravené touto
zmluvou sa riadia Zakonom €. 656/2004 Z.z. o energetike a 0 zmene niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

! Udaj sa uvadza iba ak tito Zmluva nebude podpisans ZiadateFom ale zastupcom konajicim na zéklade plnomocenstva.
? Pripojenie plnomocenstva na uzavretie tejto Zmluvy sa vyZaduje iba ak toto nebolo priloZené k Ziadosti o pripojenie resp.
ak nezahfialo podpisanie tejto Zmluvy.
3 Zverejnené v stilade s § 17 ods. 5 zakona &, 656/2004 Z.z. o energetike a 0 zmene niektorych zékonov v zneni neskor$ich
predpisov.
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Zakonom €. 276/2001 Z.z. o regulacii v siefovych odvetviach aozmene adopineni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, alebo vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi vydanymi na ich vykonanie, a Zakonom &.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik. S pripojenim suvisiace prava a povinnosti PDS a Ziadatefa stanovujé Technické
podmienky, Prevadzkovy poriadok* prevadzkovatela distribucnej siete, resp. jeho zverejnené spresnenia na
internetovej stranke PDS na kioré tento Prevadzkovy poriadok odkazuje (dalej len "Prevadzkovy poriadok’), ako aj
prislusné vSeobecne zavazné prawne predpisy a Vyjadrenie k Ziadosti o pripojenie k distribuéneg] sieti. Ziadatel
o pripojenie svojim podpisom na tejto zmluve potwrdzuje, Ze sa riadne oboznamil s Technickymi podmienkami
pripojenia a Prevadzkovym poriadkom zverejnenymi na interetovej stranke PDS.

3. Technicka charakteristika odberného miesta

3.1. Sposob a podmienky pripojenia k distribuénej sieti (napr. miesto pripojenia, dizka a dimenzia pripojky (plynovodu),
Uroveri prevadzkového pretlaku, v pripade potreby vystavby nového plynérenského zariadenia spdsob jeho zriadenia),
umiestnenie hlavného uzaveru plynu, typ meracieho zariadenia a podmienky pre jeho umiestnenie a osadenie st
obsahom Podmienok pripojenia.

4. Prava a povinnosti PDS a Ziadatefa
4.1. PDS je povinny:
4.1.1. pripojit odbemé plynové zariadenie k distribucnej sieti, ak su suasne spinené nasiedovné podmienky:

4.1.1.1. boli spinené Podmienky pripojenia a odbemé plynové zariadenie Ziadatela bolo vybudované tak, Ze toto
zariadenie spifia podmienky dohodnuté touto Zmiuvou, najma podmienky stanovené v Podmienkach
pripojenia,

4.1.1.2. na odbemom plynovom zariadeni boli Gspe$ne vykonané odbomé skisky aodborné prehliadky,
vykonanie ktorych je stanovené prislugnymi technickymi predpismi a technickymi normami®, potvrdzujice,
Ze odberné piynové zariadenie je schopné bezpenej prevadzky a je pine funk&né, éo je Ziadater povinny
preuké:zat‘6 spravou o odbornej prehliadke aodbomej skiske vyhradeného technického plynového
zariadenia®,

4.1.1.3. sh splnené podmienky pre pripojenie odbemého plynového zariadenia k distribuénej sieti stanovené v
Technickych podmienkach, Podmienkach pripojenia a v Prevadzkovom poriadku,

41.14. Ziadatel nema voi PDS neuhradené zavézky podia tejto Zmiuvy.

4.1.2. na zéklade zmluvy o distriblcii plynu uzavretej s dodavatefom plynu po preukazani existencie zmluvy o dodavke a
odbere plynu uzavretej medzi Ziadatelom a dodavatefom plynu prip. zmiuvy o zdruZenych sluzbach dodavky a
odbere plynu, zabezpegit distriblciu dohodnutého mnoZstva plynu do OPZ Ziadatefa v kvalite zodpovedajiicej
prisludnym technickym predpisom,

4.1.3. zabezpedit Ziadatelovi v odbemom mieste indtalaciu viastného meracieho zariadenia na meranie dodavky plynu,
na svoje naklady uskutoéiiovat jeho pravidelné kontroly, odpocet a udrzbu.

4.2. PDS je opravneny:

4.2.1. pred osadenim meracieho zariadenia skontrolovat spinenie Podmienok pripojenia, ihradu ceny za pripojenie,
spravu o revizii OPZ a uzavretie zmluvy o dodévke a odbere plynu, prip. zmiuvy o zdruZenych sluZzbach dodavky
a odberu plynu s prislusnym dodavatefom plynu, alebo zmluvy o distribiicii plynu s prevadzkovatefom,

4.22. ¥adat od Ziadatefa umoznenie pristupu k meraciemu zariadeniu za G&elom jeho kontroly, odpodtu plynu,
mimoriadneho odpottu plynu, v pripade Gdrzby, vimeny a demontaZe plynomeru,

4.2.3. zabezpecit meracie zariadenie proti neopravnenej manipulécii overovacou znamkou (plombou),

4.24. obmedzit alebo prerudit distribiciu plynu za podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi resp.
Prevadzkovym poriadkom a/alebo Technickymi podmienkami,

4.2.5. odpojit odbemé plynové zariadenie od distribucnej siete za podmienok stanovenych v platnych pravnych
predpisoch resp. v Prevadzkovom poriadku a/alebo v Technickych po_dmienkach.

4.3. Ziadatel je povinny:

* Schvaleny Uradom pre reguléciu sietovych odvetvi v silade s § 12a ods. 6 zakona &. 276/2001 Z.z. o regulacii
v sietovych odvetviach a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.
* Zakon &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zékonov
6§ 13 Vyhlasky MPSVaR SR &. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri préci a bezpe&nosti
technickych zariadeni.

2




image3.png
4.3.1. zabezpedit prisiusné stavebné a montaZne prace v zmysle Podmienck pripojenia a na svoje néklady upravit
odberné miesto pre Ggely intalacie meracieho zariadenia,

4.3.2. pred inStalaciou meracieho zariadenia predioZit PDS, alebo nim poverenej osobe, technickii dokumentéciu
vritane porealizainého zamerania novovybudovaného pripojovacieho plynovodu, reviznu Spravu na novo
vybudované OPZ, v siilade s prilohou &. 2 tejto Zmluvy. Ziadatel berie na vedomie, Ze OPZ sa neuvadza do
trvalej prevadzky indtalaciou plynomeru. Odbemé piynové zariadenie, vratane plynovych spotrebiCov, je mozné
uviest do trvalej prevadzky len opravnenou 0sobou,

4.3.3. umoznit PDS indtaléciu meracieho zariadenia a poskytnit mu vietku potrebnt siinnost na realizaciu pripojenia,

4.3.4. pouzivat plyn len pre Gcely a v mnozstve uvedenom v Ziadosti o pripojenie v pripade porusenia tejto povinnosti je
PDS opravneny na Gtovanie zmluvne] pokuty vo vySke 333,- Eur vodi Ziadatefovi,

4.35. odoberat plyn len cez meracie zariadenie PDS, v pripade poruSenia tejto povinnosti je Ziadatel povinny nahradit’
PDS spasoben kodu podta prislusnjch predpisov a PDS je voti Ziadatefovi opravneny na G¢tovanie zmluvnej
pokuty vo vyske 333,- Eur,

4.386. bez prekazok umoznit po predchadzajicej vyzve PDS alebo nim poverenym osobam pristup k meraciemu
zariadeniu za Géelom uskutodnenia kontroly, odpodtu, ddrZby, vymeny alebo jeho odobratia a v pripade porusenia
tejto povinnosti je PDS vodi Ziadatelovi opravneny na Gétovanie zmluvnej pokuty vo viske 333~ Eur,

437, zdrzat sa akychkolvek zasahov do meracieho zariadenia a jeho pripojenia, akikolvek poruchu alebo podkodenie
zariadenia bezodkladne nahlasit PDS,

4.3.8. na viastné naklady odstranit novovybudovany pripojovaci plynovod, ktory nespliia Podmienky pripojenia
44. Ziadatel je opravneny:

44.1. na odber dohodnutého mnozstva plynu v kvalite zodpovedajiicej prislusnym technickym predpisom a to pre dané
odbemé miesto na zaklade zmluvy o dodavke a odbere plynu medzi Ziadatefom a dodévatelom plynu, pripadne
na zaklade zmluvy o zdruZenych sluzbach dodéavky a odberu plynu, alebo podra zmluvy o distribicii plynu s PDS.

44.2. rozsirit podet spotrebidov a zvydit odber plynu indtaldciou novych plynovych spotrebicov alebo vymenou
spotrebidov za spotrebite s inym prikonom na zaklade vyjadrenia PDS, Ziadost 0 zmenu na odbernom mieste je
Ziadatel povinny predioZit minimalne 30 dni pred uskutonenim zmeny,

. Realizéacia pripojenia

51. Za (delom realizacie pripojenia odberného plynového zariadenia k distribunej sieti, Ziadatel predloZi
Prevadzkovatelovi Ziadost o pripojenie k distribuénej sieti a montaz meradla (dalej len "Ziadost o realizaciu pripojenia‘)
po tom, o zaplatil cenu za pripojenie podfa &l. 6 tejto Zmluvy aspinil Podmienky pripojenia. Prilohou Ziadosti
o realizaciu pripojenia musia byt doklady preukazujiice spinenie podmienok uvedenych v & 4. tejto Zmluvy.

5.2. PDS vyvinie vietko Gsilie, aby za danych okolnosti vykonal prace nevyhnutné na realizaciu pripojenia odbemého
plynového zariadenia k distribuénej sieti do 30 dni odo diia predloZenia Ziadosti o realizaciu pripojenia, za
predpokladu, ak odberatel ku diiu predioZenia Ziadosti o realizaciu pripojenia splnil vietky podmienky pre pripojenie
odberného plynového zariadenia k distribuénej siei podra tejto Zmluvy, Technickych podmienok pripojenia, Podmienok
pripojenia a Prevadzkového poriadku a spinenie tychto podmienok preukézal Prevadzkovatefovi.

5.3. Nevyhnutnou podmienkou montaze meradia je uzavretie zmluvy o dodavke zemného plynu s dodavatefom zemného
plynu miniméine 30 dni pred zaciatkom odberu zemného plynu.

54. Poziadavky na kvalitu plynu a kvalitativne (fyzikélne a chemické) parametre piynu, kiory bude distribuovany do
odbemného miesta Ziadatela sii stanovené v Prevadzkovom poriadku a v Technickych podmienkach.

. Cena za pripojenie

6.1. Ziadatef je povinny zaplatit Prevadzkovatefovi Cenu za pripojenie odbemého plynoveho zariadenia k distribucnej sieti,
vo vyske urienej Prevadzkovatefom v silade s vynosom Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi a prislusnymi
rozhodnutiami, platnd v Gase predioZenia Ziadosti o pripojenie. K tejto cene bude uplatnena DPH.

6.2. Ziadatel je povinny zaplatit Cenu za pripojenie najneskdr do 15 dni odo diia doruéenia zalohovej faktiry k budicemu
plneniu stuby pripojenia k distribuénej sieti, ktori PDS vystavi najneskor do 15 dni odo dita dorugenia tejto Zmluvy
PDS Ziadatefom. Platba bude povaZovana za vykonan( v defi, kedy bude Cena za pripojenie v pinej vySke pripisana
na (et PDS. Zaplatenie ceny za pripojenie je podmienkou realizacie pripojenia odberného plynového zariadenia
k distribu¢nej sieti.

6.3. Ak Ziadatef nezaplati Cenu za pripojenie v silade s tymto ustanovenim Zmluvy ani na zéklade pisomnej vyzvy PDS,
méa PDS prévo od tejto Zmluvy odstdpit.

7. Zavereéné ustanovenia
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Uzavretim tejto Zmluvy sa nahradzaju vietky doterajSie vyjadrenia, ako aj dohody zmiuvnych stran, tykajice sa
pripojenia odberného plynového zariadenia k distribugnej sieti.

Ziadatef, ktory je viastnikom pripojovacieho plynovodu sliiziaceho na pripojenie OPZ k distribuénému plynovodu alebo
Ziadatef, ktory je viastnikom tohto pripojovacieho plynovodu spinomocneny, sthlasi, aby distribitor uzival tento
pripojovaci plynovod ako sicast svojej distribucnej siete, a to vyiune na distriblciu plynu do OPZ odbemného miesta
Ziadatefa. V pripade, ak Ziadate! nie je viastnikom pripojovacieho plynovodu a Prevadzkovatel nema pravo tento
plynovod uZivaf (resp. nie je jeho viastnikom), Ziadatel prehlasuje, Ze je viastnikom pripojovacieho plynovodu
spinomocneny na udelenie sthlasu s vyuZitim pripojovacieho plynovodu sliZiaceho na pripojenie OPZ Ziadatefa
k distribuénému plynovodu a to vyluéne na distribiciu plynu do OPZ Ziadatera.

Ziadatel, ktorému je dodavany plyn cez pripojovaci plynovod Specifikovany v &l. 7.2 tejto Zmluvy zaroved berie na
vedomie, Ze (drzba a opravy tohto pripojovacieho plynovodu sa uskutodiiujl tak, Ze:

a) PDS je povinny na svoje naklady a zodpovednost najmé:

1. vykonat beznii Udrzbu a sledovanie celkového technického stavu pripojovacieho plynovodu /pochddzky,
kontroly tras pripojovacieho plynovodu, kontrola tesnosti/,

2. zabezpetit odbomé prehliadky a odborné skusky pripojovacieho plynovodu,

3. zabezpelif odstrafiovanie porich pripojovacieho plynovodu bez potreby vymeny potrubnej Casti
pripojovacieho plynovodu a domovej regulacnej zostavy,

4. bez zbytoiného odkladu oznamit Ziadatefovi potrebu oprav pripojovacieho plynovodu, na vykonanie
ktorjch je povinny Ziadater podra pism. b) tohto ustanovenia Zmluvy.

PDS mé v ramci beznej adrzby pravo na vykonanie zasahov na pripojovacom plynovode potrebnych na opravu
porich a obnovenie distriblcie zemného plynu. Zasahy na pripojovacom plynovode mimo beznej (idrzby, ako g
zmeny pripojovacieho zariadenia mbZe vykonat len s predchadzajlcim sihlasom Ziadatefa,

b) Ziadatef je povinny na svoje naklady a zodpovednost zabezpedit odstranenie poruchy pripojovacieho plynovodu,
ktora spogiva vo vymene potrubnej €asti pripojovacieho plynovodu alebo domovej reguladnej zostavy.

PDS je povinny bez zbytofného odkladu oznamit Ziadatefovi potrebu oprav pripojovacieho plynovodu, na
vykonanie ktorych je povinny Ziadatel. Ak sa PDS a Ziadatel nedohodni inak, je Ziadatef povinny vykonat' opravu
pripojovacieho plynovodu najneskdr do 3 dni odo dfia oznamenia potreby je vykonania. Ak Ziadate! nevykona
opravu v tomto termine, je opravneny takdito opravu vykonat PDS, pricom Ziadatef je povinny uhradit PDS naklady,
ktoré PDS vynaloZil na opravu pripojovacieho plynovodu.

V pripade, ak Zmiuva podfa bodu 7.15 pism. c) alebo d) tejto Zmluvy zanikne, s vynimkou pripadov spdsobenych
vy&Sou mocou’, alebo ak ddjde k skondeniu Zmluvy dohodou zmluvnych stran na navrh Ziadatela, je PDS opravneny
od Ziadatefa pozadovat hradu vetkych nakladov, ktoré PDS vynaloZil v siivislosti s pripravou pripojenia odberného
plynového zariadenia k distribuénej sieti. Ziadater o pripojenie sa zavazuje naklady uvedené v predchadzajiicej vete
zaplatit PDS do 15 dni odo diia doruéenia vyzvy na ich dhradu (v pripade zaniku Zmluvy) alebo na zaklade dohody
o skonéeni Zmiuvy (v pripade skongenia Zmluvy dohodou zmluvnych stran na navrh Ziadatefa). Zmluvné strany sa
dohodli, Ze ich prava a povinnosti podfa tohto ustanovenia Zmluvy zostavaji zachované aj po zaniku tejto Zmiuvy.

Ziadatef je povinny poskytn(t PDS na vyzvanie vietku potrebn( sGinnost pri zabezpedeni pripravy a realizicie
pripojenia. V pripade neposkytnutia siéinnosti nie je PDS povinny dodrzat predpokiadany termin pripojenia uvedeny v
bode 5.2 tejto Zmluvy.

Ziadatel o pripojenie je opravneny od tejto Zmluvy odstipit v lehote 5 pracovnych dni odo dita doruenia podpisanej

Zmluvy PDS Ziadatefom. Odstipenie od Zmluvy je povinny predioZit pisomne Prevadzkovatefovi v lehote tychto 5
pracovnych dni.

Tato Zmluva sa uzatvéra v silade s ustanovenim § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorSich predpisov.
Akékolvek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve si vyZaduja pisomnad formu.

Do podpisania tejto Zmiuvy Ziadatefom sa text Zmluvy povaZuje za navrh na uzavretie Zmluvy, ktory je Ziadatel
povinny akceptovat nasledujlcim spdscbom a v uvedenych lehotach:

a) podpisat vetky vyhotovenia navrhu na uzavretie tejto Zmluvy, a
b) dorucit jedno vyhotovenie podpisaného navrhu na uzavretie tejto Zmluvy PDS najneskdr do 30 dni odo dia
doruenia navrhu na uzavretie tejto Zmiuvy Ziadatefovi.

7.10. Tato Zmluva je platna diiom podpisu navrhu na uzavretie Zmluvy Ziadatefom a dinna diiom dorudenia jedného

vyhotovenia Zmluvy Ziadatefom o pripojenie PDS v sulade s bodom 7.9 tohto &lanku Zmiuvy.

" Definovanych v Prevadzkovom poriadku.
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7.11. Této Zmluva sa vyhotovuje v3 rovnopisoch, z ktorych prevadzkovatel distribuénej siete obdrZi jeden rovnopis
a Ziadatef dva rovnopisy.

7.12. Ziadatel sihlasi so spracovanim, zhromazdovanim, uchovavanim a vyuZitim osobnych Gdajov Ziadatefa na (gely
uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo ukonéenia, v sivislosti s pinenim podfa tejto Zmluvy, fakturacie ceny za
pripojenie alebo inych pohfadavok podra tejto zmluvy alebo vzniknutych z neopravneného odberu plynu, na acely
spolupréce a poskytovania s&innosti orgdnom verejnej moci ainym osobam vzmysle vSeobecnych pravnych
predpisov, na Ugely komunikicie so Ziadatefom. Osobné (daje je tie? oprawneny spracivat aj PDS povereny
sprostredkovatel.

7.13. Zmluvné pokuty vyiétované podra tejto Zmluvy st splatné na Gcet PDS do 30 dni odo dita dorugenia ich vyittovania
Ziadatefovi a ich vy(&tovanim a zaplatenim nie je dotknuty narok PDS na nahradu Skody.

7.14. Tato Zmluva sa uzaviera na dobu neurgitd,
7.15. Tato Zmluva zanika:

a) dfiom odpojenia edberného miesta od distribuénej siete PDS

b) zmenou Ziadatefa na odbemom mieste; v pripade, %e dochadza k ukonéeniu Zmluvy a bezprostredne k uzavretiu
novej zmluvy o pripojeni k distribudnej sieti bude tato Zmiuva ukoncena k datumu uzavretia zmluvy s novym
Ziadatefom; podmienkou zaniku tejto Zmluvy z tohto dovodu je odpotet stavu meracieho zariadenia vykonany
zastupcom Prevadzkovatefa, prip. stav meracieho zariadenia potvrdeny odstupujicim Ziadatefom anovym
Ziadatefom, odovzdany Prevadzkovatelovi,

c) uplynutim lehoty 24 mesiacov odo diia uzavretia tejto Zmluvy, ak Ziadatel v tejto lehote Prevadzkovatefovi
nepreukaze, Ze splnil Pedmienky pripojenia alebo v tejto lehote Ziadatel nepoda Ziadost' o realizaciu pripojenia.
To neplati, ak nesplnenie Podmienok pripojenia bolo spdsobené konanim zo strany PDS. Uvedeni lehotu je
mozné prediZit uzavretim dodatku k tejto Zmiuve a to najviac na dobu 36 mesiacov,

d) doruéenim oznamenia o odstlpeni od tejto Zmluvy, pokial pravo na odstapenie od Zmluvy vyplyva zo véeobecne
zévaznych pravnych predpisov alebo z tejto Zmiuvy.

7.16. Akékolvek pisomnosti na zaklade fejto Zmluvy alebo v sivislosti s touto Zmiuvou, vrétane zaslania faktiry za
neopravneny odber plynu, poziadavky na spristupnenie meradla alebo inej vyzvy zmluvné strany zasielaji na adresu,
uveden( v &lanku 1 tejto Zmluvy, alebo na adresu ktori PDS alebo Ziadatel preukazatelne pisomne oznamil ako svoju
adresu na doruCovanie pisomnosti. Za deii doruenia pisomnosti sa povazuje dorucenie zasielky na adresu podra prvej
vety tohto ustanovenia aj def, v ktory zmiuvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovant pisomnost prevziat,
alebo vktory mame uplynie Ulozna doba pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, alebo vktory je na zésielke,
doruCovanej po3tou zmluvnej strane, zamestnancom posty vyznatena poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval’, ,adreséat
je neznémy" alebo ind poznamka podobného vyznamu. Ak sa akakolvek pisomnost na zaklade tejto zmluvy alebo
v siivislosti s touto zmluvou doruéuje inak ako postou, je mozné ju doruovat aj na inom mieste ako na adrese uréenej
podfa prvej vety tohto ustanovenia zmluvy, ak sa na tomto mieste zmluvna strana v Gase doruenia zdrzuje.

Priloha&. 1;  Ziadost o pripojenie
Priloha €.2:  Podmienky pripojenia

da 37 g9, 100 o 6102001

$pP - distriplcia, &.8.
Miynske nivy 44/
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SPP - distribucia, a.s.
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Priloha &.2 k zmluve o pripojent
Distribacia s»

Vyjadrenie ku ¥iadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia
budiceho odberatel'a plynu mimo domécnosti k distributnej sieti

SPP - distriblcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
ICO: 35910739, Zdpis v Obchodnom registri: Okresny sud Bratislava 1, oddiel: Sa, viozka cislo 3481/B

SK SPPDIS010310006152 8011030911
Miesto dodévky (POD) Tidencnd £l
Obchodné meno:
1. | Technicks a obchodné podmiesky pripajenia budicsho odberného plyvoveého zariadenia: | () Ln g
Taentifikatnd Gdajs budbceh odberného plynoveho zariadenia :
u Ulica ( alebo pri vystavbe nézov micstnej Sasti ) C‘f;;"y“y!’:::;‘:‘:'m'y Nizov obce, mesta : PS¢
Obec Nové Sady- Nové Sady p.&.329/2, Nové Sady 95124

12 Pripojenie odbemého plynavého zariadenia (OPZ) Ziadatefa k distribunej sieti prevadzkovanej spoloénostou SPP - distriblicia, a.s. sa zrealizuje
8 za podmienok uvedenych v tomto Vyjadreni k Hiadosti o pripojenie OPZ budiiceho odberatefa plynu mimo domécnost k distribucne] sietl.

12.1._| Specifikhcia existujtio] distribukne] siets, tokalizicia micsta & 5pO#obY Pripojenia ua sicf -

existujiica distribuind siet / D, (DN), PN / a bliia Epecilfiicacia bodu pripojenia (ulica, parceiné &isio alebo napr.: pri objekte &. X....a podotme.. )/

1. Technické parametre pripojenia
Pripojenie odbemého plynového zariads distribuéne; sieti a miesto pripojenia :
Odbemé plynowé zariadenie (OPZ) Ziadatefa o pripojenie bude pripojené k STL pripojovaciemu plynovodu (PP), ktoré spliia parametre urdené v tychto
technickych podmienkach pripojenia:
Pripojovaci plynovod (PP):
PP zriaduje Ziadatef o pripojenie (okrem urieného meradia tiaku plynu), a bude spifiat tieto kritéria:
» PP bude vybudovany zOC materiblu DN25.
»> PP bude pripojeny Kk existujiicej distributnej sieti - STL ptynovodu DN80 z OC materidlu s prevédzkovym pretiakom plynu max. PN 100 kPa,
ktory sa nachadza na ulici pred parcelou Ziadatefa (p.2. 320/2).
»  Vazdialenost hlavného uzaveru plynu (HUP) od navrhovaného miesta pripojenia na existujicu distributna siet (DN80) bude cca 4.0 m, podfa
podmienok v teréne.
»  Ukonéenie nadzemnej Sasti PP bude situované v Domovej reguiadnej zostave a mechanicky — chrénené ochrannym potrubim.
Meracia a requladné zostava (MaRZ):
MaRZ zriaduje fiadate! o pripojenie (okrem uren¢ho meradia tizku plynu), a bude spiliat tieto kritéria:
»  Pozostava zo skrinky, hlaného uzivers plynu, reguistora taku plynu, urleného meradia zemného plynu a ostatnych montaznych
komponentov
Bude umiestnend v oploteni p.&. 329/2 tak, aby skrinka bola otvaratelna a pristupna z verejného priestranstva.
VySka osadenia MaRZ v oplotent alebo v murive bude miniméine 1m nad droviiou terénu.
Priestor skrinky musi umoZnit bezpedni monta a demontaZ regulatora tiaku plynu, uréeného meradia zemného plynu a celého prisiusenstva
beZnym naradim.
Hiavny uzaver piynu (HUP):
RUP zriaduje Hadatel o pripojenie, HUP bude spifiaf tieto kritéria:
% gulovy uzaver pred regulatorom tiaku piynu (v smere pradenia plynu).
Requidtor tiaku u (RTP):
RTP zriaduje Ziadate! o pripojenie je umiestneny v DRZ a musi maf platnd reviznu spravu.
Odbemé plynové zariadenie (OPZ):
OPZ zriaduje Zadatef o pripojenie a 2a technické rie3enie OPZ zodpoveda projekiant a odbomy pracovnik plynovych zariadent.

vvv

Zrisd' T (investor) i ia, kit bude vé zarisdenie pripdjat k y L
122, h ;‘:: di(m] me forym $a bude odberné plynor pripgjat Ziadatef o pripojenie
123, Vefkost a druh RS ( zariadenie shiZiace na zmenu tiaku ) :

Requiator Haku phynu (RTP):
RTP zriaduje Ziadatef o pripojenie je umiestneny v DRZ a musi mat platnd reviznu sprévu.

124. | Zriadovatel (investor) RS : Ziadatef o pripojenie
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